ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

1. Μερική εκκένωση του νερού του συστήματος ψύξης από την τάπα εκκένωσης του ψυγείου για να βρίσκεται το ύψος του κάτω από τη θέση του θερμοστάτη.
2. Αφαίρεση του πάνω κολλάρου του ψυγείου.
3. Αφαίρεση του κελύφους και της φλάντζας στεγανοποίησης του κελύφους.
4. Αφαίρεση του θερμοστάτη και οπτικός έλεγχος για ρωγμές και παραμορφώσεις.
5. Επανατοποθέτηση του θερμοστάτη στην υποδοχή του.
6. Γέμισμα του ψυγείου με αντιψυκτικό και έλεγχος διαρροών.